Popis stavby HB9CW pro FM2 pásmo - v 5-ti krocích k hotové anténě:

Materiál:

- ocelový U profil cca 20x20x20 mm, délka cca 750mm

- hliníková trubka pro "dipól" 1500 ÷ 1800mm dle laděné frekvence, průměr 8÷10mm

- hliníková trubka pro "dipól" 1500 ÷ 1800mm dle laděné frekvence, průměr 6÷20mm

- 4ks stahovací pásky pro svazkování kabelů

- izolovaný drát 1÷2,5mm2 cca 1metr, 2 kabelová očka

- 3ks šrouby M3x20 + matice

- plechovka od paštiky

- případně ocelový U profil pro montáž na zeď + šroub M6x25 s maticí a podložkami, vruty třeba 4.5x40 + hmoždinky

1/ pilníkem nebo pilkou vypilujeme zářezy pro uložení dipólů. Vzdálenost mezi drážkami je hodnota "A" z tabulky od EKKARa zde výše.

Přední konec není kritický, stačí 30÷50mm, zadní konec delší pokud chceme anténu uchytit na držák do zdi.

2/ do drážek položíme dipóly a upevníme

A/ zručnější vyrobí "háček" se závitem, provrtají uhelník a přitáhnou trubku dipólu matkou

B/ ti lenivější vezmou 4ks stahovacích pásek a stáhnou do kříže dvěma pásky každý dipól. Pozor, zde je potřeba už mít nasazený přípoj stínění koaxiálního kabelu dle bodu 3/

3/ z tvrdší plechovky od paštiky nebo jiného plechu vystřihneme 2 nebo 3ks pásků cca 120x15mm

Ti co byli zručnější v bodu 2A/ potřebují 2ks, ti co budou páskovat v bodu 2 dle B/ potřebují 3ks.

Pásek ovineme kolem dipólu dle obrázku a vyvrtáme dírky pro šroub M3.

Takto připravené objímky nasuneme na dipóly. Objímky slouží k vodivému propojení drátem a budou od středu antény vzdálené o hodnoty "D" a "E" dle tabulky EKKAR

Ti co páskují, nasunou třetí objímku na přední dipól do středu a zapáskují až teď tak, aby objímka byla uprostřed uhelníku. Na tuto objímku později připojí stínění koaxiálního kabelu
4/ Provedeme upevnění všech objímek.

Provedeme propojení drátem mezi objímkami na dipólech. Nejlíp ukončením drátu kabelovým okem a vložením pod šroub M3, postačí i zasunutí přímo pod šroub nebo mezi plechy objímky.

Koaxiální kabel 75 Ohm připojíme stíněním na střední objímku předního dipólu nebo ti co použili v bodě 2/ řešení A/ ho upevní ze spodu uhelníku pod šroubek "háčku"

Střední vodič koaxiálního kabelu připájet na odizolovaný "roh" propojovacího kabelu 

5/ Anténa je připravena na použití. Možno ji položit v podkroví střechy třeba na kartónovou krabici.

Ti, co jí musí upevnit do zdi, můžou vyrobit ze zbytku uhelníku držák do zdi dle obrázku 5.

Udělat zářez pilkou tak, aby bylo možné uhelník ohnout. 

Pak uhelník přišroubovat do zdi.

Na horní straně je otvor 6.3 mm pro šroub, který prochází uhelníkem antény. Na tomto šroubu je pak možno anténu natáčet v rozsahu asi 160° - než se opře dipólem o zeď.
Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Autor nebere odpovědnost za uříznuté prsty a vypíchnuté oči.
